附件
调研答复函

四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 购置隧道快速检测系统采购项目 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	单价报价（元）
	税率及发票类型（%）
	备注

	1
	隧道快速检测系统
	1、底盘性能要求
（1）采用中型载货汽车底盘进行改装，改装后外形尺寸≤10000mm×2600mm×3700mm。
[bookmark: _GoBack]（2）底盘最高车速≥100km/h。
（3）发动机最大功率＞150kW。
（4）发动机排量：≥2.7L 或≥2.0T，排放标准：国Ⅵ，燃料种类：柴油。
（5）底盘结构改装及设备安装后符合国家要求，投标的底盘改装产品具有国家工信部合法公告，保证底盘可在国内合法上牌。
（6）驾驶室准乘人数≥2人。
（7）车辆应该配备警示灯及相关警示标志。
2、核心检测性能参数
（1）作业行驶速度：0～80km/h 高速同步检测，无需低速占道、长时间交通管制。单日连续检测里程≥200km，满足大批量隧道定期检测需求。
（2）裂缝识别精度：视觉扫描系统最小识别裂缝宽度≤0.2mm，可自动识别洞门、洞口、衬砌、路面、检修道、内装饰、吊顶及预埋件、标志标线及轮廓标、排水设施等全类型隧道病害。
（3）采集点云精度：具备高速三维扫描功能，实现隧道断面尺寸的快速扫描，输出隧道全断面三维点云、彩色高清图像。扫描角度范围：360°；点扫描速率≥1000000点/秒。
（4）人员配置：单机仅需驾驶员、现场操作员各1名即可完成全流程无损采集，降低隧道封闭作业时长。
3、 配套硬件系统要求
（1）集成高精度惯性导航定位系统，同步记录里程、桩号、断面坐标，病害可精准定位至隧道百米桩、米级断面。
（2）自带一体化强光照明补光系统，适配隧道无光、弱光工况，图像无阴影、过曝、欠曝。
（3）车载独立稳压供电、防尘防水工控主机，适应山区隧道高寒、高湿、粉尘恶劣环境。
3、数据采集与管理
（1）检测主机、车载采集软件、离线数据处理软件、隧道病害信息化管理平台均为自主研发，配套完整软件著作权证书。
（2）采集图像处理自动图像拼接、三维点云重构，生成隧道全断面彩色展开图、病害展布 CAD 图、三维数字孪生模型功能。
（3）支持批量导入多年历史检测数据，实现至少2年的隧道病害对比、发展趋势分析，输出病害增长率、结构劣化评估报表。
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