附件
调研答复函

四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 购置隧道三维激光扫描仪项目邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	单价报价（元）
	税率及发票类型（%）
	备注

	1
	隧道三维激光扫描仪
	一、设备配置精度
1.扫描仪测程：最大测程≥30m，最小测程≤0.5m；扫描速率≥30万点/秒；水平扫描角度360°、竖向扫描角度≥270°；
2.测距精度：20m处±5mm；20m最大点间距≤30mm；
3.防护等级不低于IP54，工作温度-20℃~65℃；高瓦斯与瓦斯突出隧道必须采用防爆型扫描仪；
4.扫描仪设站精度：设站平面误差≤3mm，高程误差≤1mm；
二、平台系统要求
本次报价须包含平台系统后期使用及维护相关费用，我方后期使用该系统平台时不再另行支付相关费用。

	台
	
	
	



                            

[bookmark: _GoBack]供应商名称：          （盖公章）
                            联系电话：
                            日期：     年    月    日
