附件
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司： 
我方已仔细研读边坡监测设备采购、系统安装调试及监测设备运维劳务合作最高限价的市场调研公告全部内容，并已按照该文件规定核实，具体报价见下表。
	序号
	名称
	合计数量
	单位
	型号及参数
	单价
报价
（元）
	小计
（元）
	税率
（%）

	1
	一体化北斗
	102 
	台
	1.静态相对定位精度水平：2.5mm±0.5ppmRMS垂直5.0mm±0.5ppmRMS
	
	
	

	
	
	
	
	2.精度高：同时支持动态RTK和静态解算，静态精度可达2.5mm
	
	
	

	
	
	
	
	3.变频监测：支持终端本地解算，支持自适应调整解算频率
	
	
	

	
	
	
	
	4.传输多样化：支持网线/4G/北斗短报文/LORA中继等通讯方式进行数据传输
	
	
	

	
	
	
	
	5.设备低功耗：设备待机功率小于0.2W，工作功率小于1.5W，可使用光伏或风力发电供电方式
	
	
	

	
	
	
	
	6.国产化：终端仅接收BD信号且终端核心元器件均选自国产，保障终端在生产制造、使用过程中不受制约
	
	
	

	2
	深部测斜仪
	718 
	米
	1.测量方向：X、Y、Z 三维或 X、Y 二维
	
	
	

	
	
	
	
	2.监测要素：位移、角度、加速度、振动
	
	
	

	
	
	
	
	3.单节长度：50cm/100cm/支持定制
	
	
	

	
	
	
	
	4.角度分辨率：0.001°
	
	
	

	
	
	
	
	5.角度精度：0.005°
	
	
	

	
	
	
	
	6.位移精度：±1mm
	
	
	

	
	
	
	
	7.位移分辨率：0.1mm
	
	
	

	3
	地表倾角计
	89 
	台
	1.加速度测量量程：±2g
	
	
	

	
	
	
	
	2.加速度测量精度：±1mg
	
	
	

	
	
	
	
	3.倾角测量量程：±90°
	
	
	

	
	
	
	
	4.倾角测量精度：±0.1°
	
	
	

	
	
	
	
	5.振动频率:1～128Hz
	
	
	

	
	
	
	
	6.通信方式:无线通信
	
	
	

	
	
	
	
	7.供电方式:锂亚电池(可持续工作 60 个月
	
	
	

	4
	地表裂缝计
	27 
	套
	1.定制量程:0-200cm
	
	
	

	
	
	
	
	2.高性能：线性优异,抗干扰能力强。
	
	
	

	
	
	
	
	3.高精度：分辨率0.01毫米，精度0.1毫米。
	
	
	

	
	
	
	
	4.传输可选择：支持多种传输方式（LoRa、4G\3G\2G、GPRS、北斗短报文）。
	
	
	

	
	
	
	
	5.支持配置最多4个上传地址，支持远程周期配置，支持预警阈值调整。
	
	
	

	
	
	
	
	6.多报警多样：支持多种报警方式报警，现场报警，远程报警，多条件组合报警。
	
	
	

	
	
	
	
	7.安装简便：设备连接方便，易于安装维护
	
	
	

	5
	一体式高清摄像机
	56 
	台
	1.焦距:4.8mm~110mm，20倍光学变焦
	
	
	

	
	
	
	
	2.像素:400W
	
	
	

	
	
	
	
	3.水平范围:360°
	
	
	

	
	
	
	
	4.垂直范围:-15°~90°
	
	
	

	
	
	
	
	5.红外补光:支持
	
	
	

	6
	AI视觉落石监测仪
	1 
	台
	1.测程 ≥200m测距精度 ±（1mm）
	
	
	

	
	
	
	
	2.图像分辨率 1920 x 1080px
	
	
	

	
	
	
	
	3.压缩标准 H.264/H.265
	
	
	

	
	
	
	
	4. 最低照度
	
	
	

	
	
	
	
	彩色：0.01Lux @ (F1.5，AGC ON)
	
	
	

	
	
	
	
	黑白：0.005Lux @(F1.5，AGC ON)
	
	
	

	
	
	
	
	5.变焦倍率 20倍
	
	
	

	7
	一体式雨量计
	21 
	台
	1、量程：≥8mm/min
	
	
	

	
	
	
	
	2、精度：≤±4%
	
	
	

	
	
	
	
	3、分辨力：≤0. 1mm
	
	
	

	8
	渗压计
	13 
	台
	1、量程：0.35 、0.5 、0.7 、1.0MPa（可选）
	
	
	

	
	
	
	
	2、精度：≤0.5%F.S
	
	
	

	
	
	
	
	3、过载范围：≥50%
	
	
	

	
	
	
	
	4、分辨力：≤0.025%F.S
	
	
	

	9
	一体化土壤含水率计
	8 
	台
	1、一体式监测设备；测量范围：0%~ 100%
	
	
	

	
	
	
	
	2、精度：≤±4%
	
	
	

	10
	牛顿力监测系统
	4 
	套
	1、量程：1800-5000KN
	
	
	

	
	
	
	
	2、尺寸：φ224mm应变环尺寸：φ204mm 孔径：φ144mm 高：25mm
	
	
	

	
	
	
	
	3、分辨率：≤0.2% FS组
	
	
	

	11
	一体式加速度计
	52 
	台
	1、一体式监测设备；加速度测量量程：≥±2g
	
	
	

	
	
	
	
	2、加速度测量精度：≤±1mg
	
	
	

	
	
	
	
	3、角度测量量程：≥±90°
	
	
	

	
	
	
	
	4、角度测量精度：≤±0.1°
	
	
	

	12
	有源边坡雷达
	2 
	台
	1、测量距离：≥500m/1000m
	
	
	

	
	
	
	
	2、精度：≤±0.1mm
	
	
	

	13
	角反
射器
	20 
	个
	1、有源边坡雷达配套角反射器
	
	
	

	14
	断线监测仪
	5 
	台
	1、传感器状态： 初始状态为“通”，拉开后为“断”
	
	
	

	
	
	
	
	2、拉力 ＞20kg
	
	
	

	
	
	
	
	3、报警装置声响等级：110dB
	
	
	

	
	
	
	
	4、断线长度：标准线长为5米
	
	
	

	
	
	
	
	5、滑动响应时间 ：＜0.1秒
	
	
	

	15
	雷达泥水位计
	27 
	台
	1、测量范围：0～80m
	
	
	

	
	
	
	
	2、测量精度：≤±0.1%F·S
	
	
	

	
	
	
	
	3、分辨力：≤1mm
	
	
	

	16
	AI视觉泥石流监测
	8 
	台
	1、CPU/NPU：算力2.0TOPs@INT8/INT16
	
	
	

	
	
	
	
	2、分辨率：1920×1080@25fps
	
	
	

	
	
	
	
	3、Smart侦测：区域入侵、越界、音频异常、音频抖升、音频抖降侦测
	
	
	

	17
	地震动监测仪
	41 
	台
	1、一体式监测设备；量程：≥±10mg
	
	
	

	
	
	
	
	2、灵敏度：≥250V/g
	
	
	

	
	
	
	
	3、动态范围：≥120dB
	
	
	

	
	
	
	
	4、采样率：500sps/200sps/100sps/50sps
	
	
	

	18
	滚石监测雷达
（边坡雷达）
	[bookmark: _GoBack]2 
	台
	1、测量距离：20～1000m
	
	
	

	
	
	
	
	2、覆盖角度：90°×30°
	
	
	

	
	
	
	
	3、测角精度：≤1°
	
	
	

	
	
	
	
	4、测距精度：≤3m
	
	
	

	
	
	
	
	5、测速精度：≤0.1m/s
	
	
	

	
	
	
	
	6、速度探测范围：0.5～30m/s
	
	
	

	
	
	
	
	7、探测目标数：≥50；数据更新率：≥2Hz
	
	
	

	19
	北斗利旧更新
	31
	套
	北斗供电系统及配件更换
	
	
	

	20
	通讯
光纤
	1000
	米
	GYFTA53-24B1
	
	
	

	21
	围栏
	113
	套
	PVC立柱高1800mm*φ85，
竖杆尺寸70*25m
	
	
	

	22
	北斗
天线
	8
	根
	要求：利旧更换北斗配套天线
	
	
	

	23
	交通
管制
	59 
	天
	/
	
	
	

	24
	设备安装与调试及五年运维
	1 
	项
	设备安装与调试：包含所需的一切费用，包括但不限于辅材费用，大型器械进出场，修建便道，平整土地，占用土地，清苗费用等一切可能产生的费用。
运维服务费用：包含5年设备质保服务；5年现场巡检运维服务；5年更换易损件服务；5年通讯流量费用。
	
	
	

	合计（元）
	



后附资格要求资料并加盖公章。


          供应商名称：          （盖公章）
联系电话：
日期：    年    月    日
