附件
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司： 
我方已仔细研读G76 厦蓉高速隆昌至贵州赤水段安全韧性提升工程结构监测项目劳务合作最高限价的市场调研公告全部内容，并已按照该文件规定核实，具体报价见下表。
	序
号
	设备及技术要求
	单
位
	数
量
	单价
报价
（元）
	小计
（元）
	[bookmark: _GoBack]税率（%）

	一
	气象监测设施

	1.1
	六要素气象站：①气温：测量范围-50℃~+50℃，分辨力0.1℃，准确度等级/最大允许误差±0.2℃；②相对湿度：测量范围0%～100%RH，分辨力1%RH，准确度等级/最大允许误差±3%(≤80%RH)、±5%（>80%RH）；③气压：测量范围200～1100hPa，分辨力0.1hPa，准确度等级/最大允许误差±0.5hPa；④风速：测量范围0～60m/s，分辨力0.1m/s，准确度等级/最大允许误差±(0. 5m/s+0.03V)
(V为标准风速值)；⑤风向：测量范围0~360°，分辨力1°，准确度等级/最大允许误差±3°；⑥降雨量：测量范围雨强0～4mm/min，分辨力0.1mm，准确度等级/最大允许误差±0.4mm(≤10mm)、±4%(>10mm)
	套
	3 
	
	
	

	1.2
	路面温度计：测量范围-50℃～+85℃，分辨力0.1℃，准确度等级/最大允许误差±0.5℃；地埋式安装在公路路面；采用NB-IOT通讯，支持2家以上运营商网络，带标准SIM卡插槽；多个采集频度智能控制，温度越高采集越频繁(可远程设定)；防护等级：IP68
	套
	6 
	
	
	

	1.3
	雪深计：超声波式，测量范围0-1000mm，分辨力0.1mm，准确度等级/最大允许误差±0.1%FS；XPH私有协议，波特率为9600bps，可定制；通讯： RS485电流型；支持4G传输，数据上报时间延迟<200ms，传输速度>5Mb/s
	套
	3 
	
	
	

	1.4
	路面状态传感器：路面状态监测一般包括干燥、潮湿、积水、积雪、结冰、冰水混合物等，准确度等级>90%；积水(水膜)深度、积雪层厚度、结冰层厚度等测量范围≥0.1mm，分辨力0.1mm，准确度等级/最大允许误差±0.5mm；冰点温度(仅限于埋入式传感器)测量范围-50℃~0℃，分辨力0.1℃，准确度等级/最大允许误差±0.5℃；融雪剂浓度(仅限埋入式
传感器)测量范围0～100%，分辨力0.1%，准确度等级/最大允许误差±1%
	套
	3 
	
	
	

	1.5
	能见度仪：测量范围10m~10000m；分辨力1m；准确度等级/最大允许误差±10%(≤1500m)、±20%(>1500m)
	套
	3 
	
	
	

	1.6
	立杆和基础：专用杆件及基础
	套
	3 
	
	
	

	1.7
	太阳能板和蓄电池：1块60AH电池（12V），电池备用直供设备，1块200W太阳能板，角钛支架、太阳能控制器
	套
	3 
	
	
	

	1.8
	配电导线：RVVP-450/750V，3×1.5
	m
	1200 
	
	
	

	1.9
	网络双绞线：含RJ45接头， STP-5e以上
	m
	1200 
	
	
	

	1.10 
	4G通讯模块：支持4G传输，数据上报时间延迟<200ms,传输速度>5Mb/s
	套
	3 
	
	
	

	1.11
	4G流量卡：≥40G流量
	张
	3 
	
	
	

	1.12
	工业以太网交换机(2光4电)：单模光缆，卡轨式安装，无风扇设计，≥2个千兆光接口，≥4个10/100/1000M自适应电口；含2条尾纤(单模，15米SFP头),支持工业以太网，满足
GB/T 30094-2013
	套
	3 
	
	
	

	1.13
	设备箱 (普通)：防护等级≥1P55,金属箱体，箱内设备配置：复合型避雷器、备用插座模块、接线端子、熔纤单元及安装附件等；
	套
	3 
	
	
	

	二
	结构监测设施

	2.1
	高清球形摄像机(传输方式：4G无线网络；像素：≥400万; 帧率: ≥25FPS; 动态范围: ≥55dB; 具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换、时间智能识别等功能; 具备水平0°~350°、垂直15°~-90°旋转功能，含内存卡、视频数据存储能力不小于30天）
	台
	5 
	
	
	

	2.2
	环境温湿度计 (温度量程：-30~+70℃；温度精度：≤±0.5℃; 温度分辨力: ≤0.1℃; 相对湿度量程: 0~100%RH(非凝露) : 湿度精度;≤+2%RH)
	台
	2 
	
	
	

	2.3
	雨量计 (量程: ≥8mm/ min; 精度; ≤±4%; 分辨力:≤0.1mm)
	台
	1 
	
	
	

	2.4
	地震动监测仪(量程: ≥±2.0g; 灵敏度: ≥2.5V/g;横向灵敏度比 ：≤1%；动态范围：≥120dB；线性度误差: ≤1%; 频率响应: 0~80Hz)
	台
	1 
	
	
	

	2.5
	拉绳位移计 (量程: ≥1000mm; 精度≤±0.5%FS; 分辨力: ≤0.01mm)
	台
	11 
	
	
	

	2.6
	双轴倾角计 (传输方式：支持LoRa组网后通过4G无线网络传输或直接LTE-Cat1无线网络传输；组网方式：支持LoRa无线组网; 测量方向: X、Y; 量程: ≥±5°; 精度 ≤0 02°, 分辨力 ≤0 001°)
	台
	26 
	
	
	

	2.7
	加速度计(单向) (量程: ≥±2.0g; 灵敏度: ≥2.5V/g; 分辨力: ≤1×10-5g; 频响范围: 0~100Hz;动态范围: ≥120db: 横向灵敏度比: ≤5%)
	台
	4 
	
	
	

	2.8
	一体式雨量计 (测量范围:0~8mm/min;测量精度:≤±4%F. S; 分辨率: ≤0.01mm; 测量范围: 0%~100%; 精度: ≤3%F. S: 连续采样时频率不低于1Hz)
	套
	5 
	
	
	

	2.9
	北斗 (≤2.5mm±0.5ppmRMS; 垂直;≤5.0mm±0.5pmmWS;动态相对定位精度水平;≤8mm±1pmmRMS; 垂直; ≤15mm±1ppmRMS;)
	套
	36 
	
	
	

	2.1
	深部测斜仪(角度置程:0~360°; 角度分辨率:≤±0.0003°(±1.08")(±0.000005rad);位移分辨率:≤0.005mm@500mm/节; 精度:≤±0.002°(0.0006%F.S)(0.02mm@500mm)；温度测量精度：≤±0.2°；
	m
	815 
	
	
	

	2.11
	一体式渗压计 (量程: ≥250kpa; 精度: ≤±0.1%F·S; 分辨力: ≤0.025%F·S)
	套
	23 
	
	
	

	2.12
	地表倾角计 (加速度测量量程：≥±2g；加速度测量精度: ≤±1mg; 倾角测量量程: ≥±30°; 倾角测量精度:≤+0.1°)
	套
	47 
	
	
	

	2.13
	一体式摄像机(像素：≥400万；可视距离：夜视>200m，昼视>400m；可在指定区域内识别图像变化)
	套
	9 
	
	
	

	2.14
	雷达泥位计(测量范围：0~80m；分辨率：≤1mm；内置视频像素: ≥400W; 测量精度: ≤±0.1%F. S)
	套
	1 
	
	
	

	2.15
	无线数据采集及组网设备: 电流: ≤100μA(待机) /300mA(工作最大) /100mA(工作平均): 电压: ≤3.6V; 功耗: ≤800mV;防护等级不低于IP66; 无线组网/通讯协议：自适应组网/LoRa：
	台
	2 
	
	
	

	2.16
	动态信号采集仪(电流信号：4~20mA；电压信号：-5~+5V; 分辨力(A/D位数) : ≥24位; 具备滤波、降噪功能：采样频率10~50Hz，支持远程配置，满足本项目动态传感器数据采集要求，通道数，≥4通道)
	台
	2 
	
	
	

	2.17
	无线传输节点(RS485传输距离：≥100m，电池容量：≥19000mAH, 防水防尘等级: ≥IP67, 采样模式: 支持静态采样、动态采样，其他参数详见设计说明)
	台
	14 
	
	
	

	2.18
	深部位移采集仪 (深部位移计配套采集仪)
	台
	23 
	
	
	

	2.19
	太阳能供电系统(含电池)(含电池、电池箱、电源控制器、太阳能板等，电池容量≥100Ah，太阳能板额定功率≥200W)
	套
	76 
	
	
	

	2.20 
	视频设备箱(防护等级不低于IP56，含抱箍、接地端子、模数化插座)
	套
	5 
	
	
	

	2.21
	防水机箱(防护等级不低于IP56，含接地端子、模数化插座, 规格: 50cm×40cmm×20cm)
	套
	47 
	
	
	

	2.22
	智能PDUS3路(独立控制.可扩展)，4G接口，远程控制，超压、能显示)
	个
	3 
	
	
	

	2.23
	防雷器(标称放电电流 In(8/20μs) : 20 kA; 最大放电电流 Imax(8/20μs): 40 kA)
	个
	3 
	
	
	

	2.24
	断路器(极数: 2P; 额定电压: 230/400 V AC; 额定电流: 6~63 A)
	个
	3 
	
	
	

	2.25
	双电源转换器(切换时间：≤7ms，额定电压：≥5A)
	个
	4 
	
	
	

	2.26
	云端数据处理服务器(CPU不低于48核，频率≥2.60GHz, 内存≥96G, 磁盘≥2T, 网络带宽≥10M, 满足本项目云端数据处理、分析需求)
	台
	8 
	
	
	

	2.27
	云端数据库服务器 (CPU不低于8核, 频率≥2.10GHz,内存≥16G，磁盘≥10T，满足本项目云端数据管理、存储需求。
	台
	8 
	
	
	

	2.28
	物联网卡 (支持4G/5G无线网络，含3年流量与维护，满足本项目数据传输需求)
	项
	8 
	
	
	

	2.29
	传感器保护罩(不锈钢材质，o≥1mm，带防水束口)
	套
	16 
	
	
	

	2.30 
	传感器安装支架/底板 (不锈钢材质，σ≥1mm)
	套
	42 
	
	
	

	2.31
	摄像机安装立杆及底座(含避雷针、引下线等)
	套
	2 
	
	
	

	2.32
	雨量计安装立杆及底座(不锈钢材质，按图制作)
	套
	1 
	
	
	

	2.33
	电力线缆 (YJV 3×2.5)
	m
	950 
	
	
	

	2.34
	电力线缆(RVV 2×1.0)
	m
	230 
	
	
	

	2.35
	PE穿线管 (φ25)
	m
	950 
	
	
	

	2.36
	电力改造(接入市电220V，含电缆敷设、接地防雷等)
	处
	2 
	
	
	

	2.37
	监测设备防水二维码设置
	个
	68 
	
	
	

	2.38
	桥检车租赁(为硬件设备安装施工提供辅助操作平台)
	台班
	14 
	
	
	

	三
	系统集成与软硬件联合调试

	1
	设备安装、系统集成与联调联试
	项
	1 
	
	
	

	2
	设备运维：通过交工验收之日起算。包含：3年质保服务；3年巡检运维服务；3年更换易损件服务；设备安装调试费用。
	项
	1 
	
	
	

	合计（元）
	


注：后附资格要求资料并加盖公章。





          供应商名称：          （盖公章）
联系电话：
日期：    年    月    日

