	序号
	设备名称
	规格型号
	技术要求
	备注

	1. 
	微机控制电液伺服万能试验机
	100kN
	1、静音伺服油泵
2、最大试验力：100kN
3、试验机的示值精度:0.5级
4、拉伸夹头间最大距离(计活塞行程）：500mm
5、两丝杠间有效距离：270mm
6、钳口块规格：0-15(平）/6-14/14-22mm
7、上下压板间最大距离：430mm
8、上下压板尺寸:100mm
9、弯曲试验时两支点间距离：30-300mm
10、弯曲试验时支棍最大宽度：140mm
11、弯曲试验最大高度：90mm
12、活塞直径*行程：80*150mm
13、工作台上升速度：0-170mm
14、移动横梁升降速度：240mm
15、油泵电动机功率：1.1kw
16、移动横梁升降电动机功率：0.55kw17、夹头夹紧方式：液压加紧
18、主机尺寸：650*620*1750mm
19、副机尺寸：   700*700*1500mm
20、装箱重量：主机，测力计(含附件):900/400kg
	[bookmark: _GoBack]

	2. 
	微机控制电液伺服万能试验机
	300kN
	1、静音伺服油泵
2、最大试验力：300kN
3、试验机的示值精度:0.5级
4、拉伸夹头间最大距离(计活塞行程）：550mm
5、两丝杠间有效距离：340mm
6、钳口块规格：0-15(平）/10-20/20-32mm
7、上下压板间最大距离：450mm
8、上下压板尺寸:120mm
9、弯曲试验时两支点间距离：30-300mm
10、弯曲试验时支棍最大宽度：140mm
11、弯曲试验最大高度：100mm
12、活塞直径*行程：140*150mm
13、工作台上升速度：0-140mm
14、移动横梁升降速度：240mm
15、油泵电动机功率：1.1kw
16、移动横梁升降电动机功率：0.55kw17、夹头夹紧方式：液压加紧
18、主机尺寸：740*680*1850mm
19、副机尺寸：   700*700*1500mm
20、装箱重量：主机，测力计(含附件):1300/400kg
	

	3. 
	微机控制电液伺服万能试验机
	1000kN
	1、静音伺服油泵
2、最大试验力：1000kN
3、试验机的示值精度:0.5级
4、拉伸夹头间最大距离(计活塞行程）：650mm
5、两丝杠间有效距离：460mm
6、钳口块规格：0-15(平）/13-26/26-40mm
7、上下压板间最大距离：500mm
8、上下压板尺寸:205*205mm
9、弯曲试验时两支点间距离：50-300mm
10、弯曲试验时支棍最大宽度：140mm
11、弯曲试验最大高度：185mm
12、活塞直径*行程：200*150mm
13、工作台上升速度：0-65mm
14、移动横梁升降速度：200mm
15、油泵电动机功率：1.1kw
16、移动横梁升降电动机功率：0.55kw17、夹头夹紧方式：液压加紧
18、主机尺寸：750*860*2200mm
19、副机尺寸：   700*700*1500mm
20、装箱重量：主机，测力计(含附件):2300/400kg
	

	4. 
	微机控制电液伺服压力试验机
	1000kN
	最大载荷 ：1000kN                  
示值准确度	：1级	
控制方式：计算机三闭环控制和编程控制
最小分辨值：0.1kN
承压板间最大距离：220mm                  
上下压力板规格：φ220mm/220×250mm
活塞直径*最大行程：φ200×50mm  
立柱间距：230mm                  
电机功率：0.75KW           
输入电压:380V(三火一零)	
外型尺寸:880×355×1210mm        
包装尺寸:1040*450*1370mm
	

	5. 
	微机控制电液伺服压力试验机
	3000kN
	1、框架式机构，结构稳定；
2、大空间、大行程双向油缸活塞，双伺服油泵静音控制，工作效率更加高效、稳定，满足多类型试验要求；
3、配备0.5级高精度轮辐式传感器，检测更加精准；
4、新型压力试验机操作简单，稳定性高，故障率低。
5、最大试验力（kN） 3000
6、压力机准确度等级 0.5级
7、试验力示值相对误差 ±0.5%以内
8、试验力测量范围 10%-900%FS（全程不分档）
9、主机结构：整体铸件
10、立柱间距离（mm） 430
11、承压板间最大距离(mm) 350
12、上下压板尺寸（mm） Φ295
13、活塞行程（mm） 200
14、活塞运动方向控制 双向油缸
15、调整空间方式 垫块调整（最小可调整至100mm，可定做）
16、主机外形尺寸（mm） 600*500*1600
17、油源外形尺寸（mm） 600*600*1500
18、总功率（KW） 1.1
19、输入电压 380V（三火一零）
20、主机重量（kg） 1700
21、油源重量（kg） 300
	

	6. 
	钢筋反复弯曲试验机
	GW-40B型
	1、 弯曲钢筋直径范围：¢6-¢40mm
2、 钢筋正向弯曲角度：0º-180º内任意设定
3、 钢筋反向弯曲角度：0º-180º内任意设定
4、 工作盘转速：≤40r/s；辊心距离：165mm
5、 工作盘直径：¢580mm；
6、 电动机功率：1.5KW
	

	7. 
	养护室控温控湿设备
	FHBS-150
	1、 养护空间：155m³
2、 温度：20±1℃
3、湿度≥95%
	

	8. 
	表面振动压实试验仪
	ZY-4
	1、	电源电压：380V
2、	电机功率：0.37-1.1KW
3、	震动频率：50HZ
4、	激振力：10-80kN
5、	夯板作用在试样表面静压力：18Kpa以上
6、	试桶规格：钢制大桶一个，内径280mm  
	

	9. 
	全自动水泥抗折抗压一体试验机
	DYE－300S
	1、 最大载荷：300kN /10kN
2、 活塞直径最大行程:φ125*100mm/φ60*50
3、 压板直径:上φ138下φ190   /上φ85下φ120
4、 压板间距离:280mm / 210mm
5、 加荷速度:0-10kN/S/0-0.75kN/S
6、 两立柱间有效距离:200mm/185mm
7、 示值相对误差:≤±0.5%
8、 试验力测量范围:4%-100%
9、 试验力示值相对误差:±0.5%
10、 输入电压:380V(三火一零)
11、 电机功率:0.75KW
12、 外形尺寸:1250*550*1230mm
13、 包装尺寸:1380*630*1450mm
	

	10. 
	双端面磨平机
	SCM-200
	1、 工作台电机功率：0.55KW	转1450rpm
2、 磨削动力头功力：1.1KW×2台   转速2800rpm
3、 磨轮直径：ф200mm
4、可磨样本规格：出厂配置磨50-100mm的夹具
方块：50×50×50-150×150×150mm	圆柱：ф50-ф150mm
5、平面度：50范围内±0.05mm，垂直度≤0.1mm
6、光洁度：(按机械加工粗糙度标准)Ra3.2
7、冷却装置：自来水冷却
8、自动磨削进给量：0.08-0.4mm可调
9、外形尺寸：长1320mm×宽1050mm×高1200mm
	

	11. 
	基桩超声波CT成像测试仪
	RSW-SY8
	显示模式:12.1寸高亮度真彩液晶屏
分辨率：1280×768
（背光可调）	
增益精度:0.5dB
操作方式:电容触摸	
动态范围:≥100dB
储存模式:16G电子硬盘
	频带宽度:1～500kHz
通讯方式:有线通讯	
声幅准确度	:≤3%
数据导出:USB	
声时准确度:≤0.5%
深度计数方式:自动计数	接收灵敏度:≤10μV
主控形式:低功耗嵌入式系统 
主频：1GHz 内存：512M	道间串扰:≤1/400
发射通道:四个	
触发方式:信号触发
接收通道:八个	
上传方式:4G/WiFi/蓝牙
一次提升测试剖面:十八个剖面	
防护等级:IP65
扫描速度:层析成像检测≥10次循环/秒
声波透射法检测:≥20次循环/秒	
供电模式:可拆卸锂电池
电池容量：12000mAh
电池厚度：9mm
续航时间：≥7h
采样方式:通道复用自发自收	机壳:工程塑胶ABS+PC
采样间隔:0.1～200μS	
工作温度:-20～+55℃
记录长度:0.5～4k	
外形尺寸:340*275*62mm
发射电压:500V/1000V可调	重量:3.0 kg（含锂电池）
提升装置
提升装置连接方式:有线/无线	记数方式:双向计数
无线传输距离:8m	
充电方式:Type-C充电口，支持充电宝边充边用
无线工作时间:≥30h	
防水等级:IP65
最小测点间距:1cm	
最大提升速度:1.0m/s
外形尺寸:130*110*140mm	重量:1.5 kg
	

	12. 
	发电机
	30KW
	1、 发电机组
2、 功率30KW
3、 电流54A
	



