四川济通工程试验检测有限公司桥梁检测车租赁

**招标文件**

## 项目编号：JTWBCG2023-01

**招 标 人：四川济通工程试验检测有限公司**

**二〇二三年一月**

**目 录**

[第一章 招标公告 2](#_TOC_250012)

[第二章 参选人须知 4](#_TOC_250011)

[参选人须知前附表 4](#_TOC_250010)

[参选人须知正文 8](#_TOC_250009)

[一、说明 8](#_TOC_250008)

二、招标文件 8

[三、参选文件编写 1](#_TOC_250007)1

[四、参选文件递交 12](#_TOC_250006)

五、开选与评选 13

[六、授予合同 1](#_TOC_250005)8

[七、相关费用 1](#_TOC_250004)9

八、解释权 19

[九、其他 1](#_TOC_250003)9

[第三章 评分办法 20](#_TOC_250002)

[第四章 招标内容及项目要求 20](#_TOC_250001)

[第五章 合同格式 2](#_TOC_250000)3

第六章 参选文件格式 27

一、目录 28

二、资格文件 29

三、报价文件 42

四、商务文件 47

五、技术文件 55

四、参选文件封面格式 59

## 第一章 招标公告

四川济通工程试验检测有限公司参照《中华人民共和国招标投标法》《国有企业采购操作规范》《外部供应采购管理办法（2022年修订稿）》等有关规定，现对桥梁检测车租赁采购项目进行公开招标，欢迎潜在的合格参选人前来参选。

##### 一、项目名称：桥梁检测车租赁采购项目

##### 二、项目编号：JTWBCG2023-01

**三、招标项目的名称、数量、设备基本要求、工作内容及服务期限：**

招标项目名称：四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目

数量要求：租赁桥检车应自有不同规格形式桁架式桥梁检测车5台、臂架式桥梁检测车1台。

本项目车辆租赁基本要求如下：

1.能在环境 -20～45º之间，海拔高度4500米，相对湿度≤90%的工作条件下正常使用。

2.车辆生产日期应在2020年1月1日以后，外观应在九成新以上，保养和年检都在有效期内。每台车配备专职驾驶员和操作手，操作手应具备操作证。

注：开标当日需带车辆证明原件。

3.桁架式桥梁检测车平台长度应具备14m～24m各种规格，最大跨宽应在3m以上。

4.臂架式桥梁检测车最大跨宽5m以上，桥下水平作业范围不低于16m。

工作内容：桥梁定期检测、荷载试验、隧道检测、交竣工验收等项目。

服务期限：合同签订后1年。

##### 四、参选人资格要求：

1. 须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有合法有效的营业执照(营业范围包含设备租赁或桥梁检测车租赁服务）、税务登记证、组织机构代码证（三证合一投标人，提供营业执照即可）、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）
2. 具有履行合同所需相关证照、资金、管理经验和能力；
3. 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
4. 参加招标采购活动前三年内没有骗取中标和严重违约及重大违法行为，在经营活动中没有重大违法记录；
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的招标；
6. 本项目不接受联合体参选。

##### 五、报名与获取招标文件时间、地点及方式

**1.报名及获取招标文件时间：2023 年1 月 11 日起至 2023 年 1 月 17日**，每天 9：00-17：00（北京时间）。

1. **报名及获取招标文件方式：**本次采取网上报名方式，投标人将盖章后的营业执照扫描件、法定代表人授权委托书（此项仅适用于法定代表人委托代理人参选时，**法定代表人本人参选不附此页**）扫描件、身份证扫描件全套发至经办人邮箱813900304@qq.com（并尽快将报名原件资料邮递至招标人）报名，招标人把招标文件电子版发至报名资料中所载明的邮箱，报名时提供参选单位名称、联系人、联系电话、身份证号码和邮箱。

##### 六、招标文件递交时间：2023 年 2 月 6 日 9:00- 9:40 （北京时间）

**七、参选文件递交地点：四川省成都市双流区蛟龙工业港威海路 150 号二楼会议室。**

**八、开选时间：2023 年 2月 6 日 9:40 （北京时间）**

**九、项目联系方式：**

招标人：四川济通工程试验检测有限公司

地址：四川省成都市双流区蛟龙港威海路 150 号联系人：张女士

联系方式：18628281180

2023 年 1 月 11 日

## 第二章 参选人须知

### 参选人须知前附表

本表是对“参选人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **内 容** |
| **说明** | |
| 1 | 项目名称：四川济通工程试验检测有限公司桥梁检测车租赁的招标（询价）邀请入库  项目编号：JTWBCG2023-01 |
| 2 | 计划编号：/ |
| 3 | 招标人： 四川济通工程试验检测有限公司联系人：张女士  地址：四川省成都市双流区蛟龙港威海路 150 号  联系方式：18628281180 |
| 4 | 代理机构：**/** 地址：**/**  联 系 人：**/**  联系电话：**/** |
| 5 | 资金来源：已筹备 |
| 6 | 参选人资格要求：  1.须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一投标人，提供营业执照即可）、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）  2.具有履行合同所需相关证照、资金、管理经验和能力；  3.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；  4.参加招标采购活动前三年内没有骗取中标和严重违约及重大违法行为，在经营活动中没有重大违法记录；  5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的招标；  6.本项目不接受联合体参选。  7.租赁桥检车应自有不同规格形式桁架式桥梁检测车5台、臂架式桥梁检测车1台。  注：**1）招标人将在本项目递交参选文件截止时间之前，在“信用中国”网**  **站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）查询被列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单，凡被列入名单中的已购买本项目招标文件的参选人，在评选过程中 的资格审查时，其参选将被否决。**  **招标人对于查询到的参选人失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次招标活动过程中，不用于其他目的。**  **2）本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。** |
| **招标文件的答疑、澄清和修改** | |
| 7 | 提交疑问时间：在参选截止时间 2 天前。  提交疑问方式：发电子邮件至 [813900304@qq.com](mailto:549114210@qq.com)（word 文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：在参选截止时间 1 天前。  领取方式：招标人将答疑、澄清或修改文件同时发送邮件至各参选人购买招标文件时登记的邮箱，但不标明问题的来源。 |
| **参选文件** | |
| 9 | “参选文件组成”详见“参选人须知正文”第 9 条。 |
| 10 | “参选报价” 详见“参选人须知正文”第 10 条。 |
| 11 | 参选文件份数：  纸质参选文件 2 份，其中正本 1 份和副本 1 份； 开选一览表一式三份。 |
| 12 | 参选文件密封和标记：  参选人应将参选文件、正本、副本及开选一览表分别密封，并在封面明显处注明以下内容：   1. 项目编号、项目名称 2. 正本或副本或开选一览表 3. 参选人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4. 每一密封件在封口处注明“于 2023 年 月 日 时之前不准启封”字样。   注：所有副本密封在一个包封内即可。  **其余签署及盖章的详细要求按参选人须知正文部分第 12 款执行。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | 参选文件的装订：参选人必须将参选文件（正本、副本）按照参选文件组  成的顺序胶装成册（左边胶装），并在首页编制“参选文件目录”。 |
| **参选有效期** | |
| 14 | 参选有效期：自开选之日起 45 日历天 |
| **参选文件的递交** | |
| 15 | 参选文件递交时间：2023 年 2 月 6 日上午 9:00（北京时间）；  参选截止时间：2023 年 2 月 6 日上午 9:40（北京时间）。 |
| 参选文件递交地点：详见招标公告 |
| **开选** | |
| 16 | 开选时间：2023 年 2 月 6 日上午 9:40（北京时间）；  地 点：同参选文件递交地点。 |
| 17 | **验证：评选时将核验参选人提交的所有复印件的原件（包括但不限于营业执照、资质证书、设备检校证书）。** |
| **评 标** | |
| 18 | 评选委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评选委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技  术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 19 | 评选方法：本次评选采用综合最低价评标法，评选委员会成员根据第三章“评标办法”进行评标，提出书面评选报告，经评审后价格最低的参选人获得中选人推荐资格。 |
| **授 予 合 同** | |
| 20 | 在向参选人授予中选通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |
| **相关费用** | |
| 21 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **内 容** |
| **其他** | |
| 22 | 服务期：合同签订后1年。 |
| 23 | 支付方式：一年支付一次，需附每个项目的结算清单。 |
| 24 | 履约保证金：无。 |
| 25 | **参选人应派熟知本项目的技术人员出席开选会议，以便在评选过程中可能**  **进行答疑和澄清。** |
| 26 | **本项目桁架式桥梁检测车单价最高限价金额为3500元/天（含人员工资、保险、操作及司机）、臂架式桥梁检测车最高限价金额为6500元/天（含人员工资、保险、操作及司机）。参选报价超出招标人公布的招标最高限价的参选文件将被拒绝。** |

**参选人须知正文**

##### 一、说明

* 1. **招标人**

详见参选人须知前附表第3项。

##### 合格参选人

详见参选人须知前附表第6项。

##### 参选费用

无论参选过程中的方法和结果如何，参选人自行承担所有与参加参选有关费用。

##### 招标文件的答疑、澄清和修改

招标文件的答疑、澄清和修改时间、方式详见参选人须知前附表第 7、8 项。**二、招标文件**

##### 招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

##### 招标文件答疑

参选人对招标文件如有疑问，应于前附表第7项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第8项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的参选人。参选人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

##### 招标文件澄清和修改

* + 1. 招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有参选人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有参选人具有约束力。
    2. 参选人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

##### 三、参选文件编写

##### 参选语言及计量单位

* + 1. 参选人和招标人就招参选交换的文件和来往信函均使用中文。
    2. 除招标文件的技术要求中另有规定外，参选文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

##### 参选文件组成

**参选文件由四部分组装成册，包括资格证明文件、报价文件、商务文件及技术文**

**件。**

* + 1. **资格证明文件**

1. 具有良好的商业信誉的承诺函
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
4. 近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
5. 诚信廉政承诺书
6. 投标函；
7. 国内企业参与参选应提供合法有效的三证合一的营业执照副本复印件(加盖公章)，国外企业须提供合法的证明材料（复印件）；
8. 法定代表人身份证明（加盖公章）；
9. 法定代表人授权委托书（此项仅适用于法定代表人委托代理人参选时，**法定代表人本人参选不附此页**）；
10. 参选人提交的其他资格性证明文件。

##### 报价表

1. 开选一览表；
2. 报价表；

##### 商务文件

1. 参选人基本情况表；
2. 四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目招标商务条款响应情况表；
3. 参选人履约服务能力；
4. 参选人本项目履约能力管理、技术服务人员情况表
5. 其他优惠条款：参选人提供的优惠条款必须在参选文件中明确列出，参选人在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评选的考虑因素；
6. 参选人认为需加以说明的其他商务性内容（若有）。

##### 技术文件

1. 技术配置条款响应情况表。
2. 参选人认为需要提交的其他相关证明文件。

附件中无格式文档的，参选人可自定文档格式以制作本招标文件要求提交的内容。

##### 参选报价

* + 1. **本项目根据车辆及项目使用情况限价如下表所示; 参选报价超出招标人公布的招标最高限价的参选文件将被拒绝**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆名称 | 项目地点 | 限价（元/台班） | 备注 |
| 桁架式桥梁检测车 | 四川平原地区 | 3200 | **含人员工资、食宿、保险、操作手及司机** |
| 阿坝、甘孜、凉山等偏远地区 | 3500 |
| 臂架式桥梁检测车 | 四川平原地区 | 5800 |
| 阿坝、甘孜、凉山等偏远地区 | 6500 |

##### 参选人限报一种方案报价，招标人不接受可选择的参选方案和报价；参选人对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开选一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。参选人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合价。

##### 报价内容含人员工资、保险、差旅食宿等。

* + 1. 参选人的参选报价不得低于成本价，明显低于成本价的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评选委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评选委员会可以取消该参选人的中选候选资格。
    2. 单独密封的开选一览表与参选文件正本不符，以开选一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。
    3. 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

##### 参选文件编写

* + 1. 参选人和招标人就招标过程交换的文件和来往信函均使用中文。参选文件应按本须知第 9 款要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。
    2. 参选文件应用不褪色的材料打印或复印（A4 幅面）。
    3. 参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处

应加盖单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

##### 参选人须如实响应招标文件要求，在参选文件中如实提供其技术指标。参选人不得复制粘贴招标文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其参选文件的响应情况，否则，评选委员会有权作出不利于参选人的认定。

* + 1. **参选人应在参选文件正本中提供设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明并加盖公章，副本可采用正本的复印件。招标人及评选委员会均不接受上述要求以外的彩色影印件（或扫描件）、黑白图片或网站截图等其他方式的证明材料， 否则，评选委员会有权作出不利于参选人的认定。**
    2. **参选人提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释参选文件时以中文翻译本为准。若参选人的中文翻译本与英文版明显不符的，则评选委员会有权作出不利于参选人的认定。**
  1. **参选文件签署**

**参选文件带“盖章”字样处及参选文件封面均应加盖参选单位公章或与公章同等法律效力的单位印鉴（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），参选文件需经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的参选文件中须附授权委托书。副本可采用正本的复印件。参选人代表必须按规定签署参选文件（正本、副本及各附件），未按招标文件要求签字及盖章的参选文件无效。**

* 1. **参选文件密封和标记**
     1. 参选人应准备的参选文件份数见参选人须知前附表第 11 项，参选人应在每一

份参选文件上注明“正本”或“副本”字样。

* + 1. 参选文件的密封和标记详见参选人须知前附表第 12 项。

##### 参选文件装订

详见参选人须知前附表第 13 项。

##### 参选有效期

* + 1. 本项目参选有效期见参选人须知前附表 15 项。参选函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性参选，招标人有权拒绝。
    2. 特殊情况下，在参选有效期满之前，招标人可以以书面形式要求参选人同意延长参选有效期。参选人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

##### 四、参选文件递交

##### 参选文件递交时间和地点

* + 1. 参选文件递交时间、参选截止时间及地点详见参选人须知前附表第 16 项。
    2. 参选人代表必须在参选截止时间前将参选文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟参选截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。
    3. 招标人不接收参选截止时间后送达的参选文件。

##### 参选文件签收

* + 1. 本项目只接受现场递交书面形式的参选，其他形式的参选不予接收。
    2. 参选截止时间后对参选人已提交的参选文件不予退还。

##### 参选文件修改与撤回

* + 1. 参选人在招标文件要求提交参选文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的参选文件，并书面形式通知招标人。
    2. 任何修改内容必须由参选人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成参选文件的一部分，份数和密封要求同参选文件一致。
    3. 参选截止时间后不允许对参选文件做实质性修改。
    4. 参选有效期内不得撤回参选。

##### 五、开选与评选

本次招标的开选、评选由招标人依法组织实施。

##### 开选

19.1本项目开选时间和地点见参选人须知前附表第 17 项。开选会议由招标人组织并主持。参加开选的参选人代表应签名报到，以证明其出席开选会议。参选人法定代表人或授权代表必须出席开选会议。参选人未参加开选的，视同认可开选结果。

19.2参选人或参选人推选的代表及监督人员共同对参选文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

19.3经检查无误后，由招标人工作人员现场拆封，由唱标员宣读开选一览表，参选单位授权代表现场确认。

19.4开选后，将核验参选人的证件原件，核验内容详见参选人须知前附表第 18

项。

##### 评选委员会

评选委员会的组成见参选人须知前附表第 19 项，评选委员会负责对参选文件进行审查、质疑、评审，提出书面评选报告。

##### 评选原则

* + 1. 客观性原则：评选委员会将严格按照招标文件的要求，对参选人的参选文件进行认真评审；评选委员会对参选文件的评审仅依据参选文件本身，而不依据参选文件以外的任何因素。
    2. 统一性原则：评选委员会将按照统一的评选原则和评选方法，用同一标准进行评选。
    3. 独立性原则：评选工作在评选委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评选意见承担个人责任。
    4. 保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评选在严格保密的情况下进

行。

* + 1. 综合性原则：评选委员会将综合分析、评审参选人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

##### 评选方法

本项目评选方法见参选人须知前附表第 20 项。

##### 初步评审

* + 1. 初步评审是对参选人的资格和参选文件的符合性进行审查。评选委员会依据招标文件和相关法律、法规对参选人的资格进行评审，以确定参选人是否具备参选资格。对于通过资格评审的参选人，评选委员会将进行符合性评审，以确定每一参选人参选文件的有效性、完整性和对招标文件的响应情况，看其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。
    2. 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效参选处理。

##### 在规定的递交参选文件截止时间之后递交的；

1. **未按招标文件规定要求密封、签署、盖章或参选文件散装或者活页装订的， 及装订时竖版资料表头未朝上或横版资料表头未朝左等；**
2. **不具备招标文件中规定的资格条件的；**
3. **参选文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；**
4. **参选文件中的产品规格、技术参数明显不符合招标文件要求；**
5. **参选人要求的付款方式及参选文件有效期等明显不符合招标文件要求的；**
6. **参选报价超出招标人公布的招标最高限价的；**
7. **在评选过程中，参选人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效参选人报价算术平均价 40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评选委员会应当要求其在评选现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。参选人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就参选人提供的服务的主营业务成本、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，参选人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的；**
8. **不满足招标文件规定的带★号实质性条款的；**
9. **参选文件中的负偏离项达到 5 条及以上的；**
10. **未响应招标文件规定的其他实质性要求的；**
11. **至递交参选文件截止时间止，在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的；**
12. **不符合法律、法规规定的其他情形。**
    * 1. 评选委员会将否决被确定为非实质性响应的参选文件，参选人不能通过修正或撤销参选文件中的不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。
      2. 评选委员会对各参选人的参选报价进行评审，对超出项目最高限价的报价或低于成本价的报价予以淘汰。
      3. 评选委员会通过上述评审，确定通过初步评审的参选人名单，只有通过初步评审的参选人，才能进入下一步评审。

##### 价格评审

* + 1. 对通过初步评审后的参选人，由评选委员会根据招标文件前附表第 20 项规定的评审办法进行价格评审。

##### 参选不一致时的修正和处理

* + 1. 开选时，如发现参选人参选文件中开选一览表内容与参选文件中明细表内容不一致的，以开选一览表为准；两个或以上开选一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除非招标文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应招标文件处理。
    2. 参选人参选文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；参选人参选文件的正本与副本不一致的，以正本为准；对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
    3. 参选人应按以上要求接受参选文件的修正，修正后的数据对参选人具有约束力。如参选人不接受以上修正，其参选将被拒绝。

##### 参选文件的澄清

* + 1. 为有助于对参选文件进行审查、评估和比较，评选委员会有权向参选人询问。参选人有义务以书面形式对其参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出参选文件的范围或改变参选文件的实质性内容。参选人澄清和说明的内容构成参选文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评选委员会可以视为参选人未实质性响应参选。
    2. 评选委员会不接受参选人主动提出的澄清。

##### 特殊情况下的评选方法

如出现有效参选参选人达不到法定数量、串通参选以及参选人互相诋毁，导致评选委员会无法评选时，评选委员会有权否决所有参选。

##### 参选人参选瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该参选人进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦发现，招标人均有权随时视情形决定是否取消该参选人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该参选予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该参选人被拒绝或被取消该参选人的此前评议结果，相关的一切损失均由该参选人自行承担。

##### 废标

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1. 在参选截止时间结束后参加参选的参选人不足 3 家的；
2. 符合招标文件规定条件的参选人不足 3 家或者对招标文件作实质性响应的参选

人不足 3 家的；

1. 出现影响招标公正的违法违规行为的；
2. 参选人的报价均超过招标最高限价的；
3. 因重大变故，招标任务取消的；
4. 法律、法规及招标文件规定的其他情况。

招标人将严格按照相关法律、法规及规定行使权利。参选人出现串标或影响招标的违法行为，给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，参选人应予以赔偿。

##### 质疑、投诉

* + 1. 参选人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；
    2. 参选人认为招标文件、招标过程和中选结果使自己的合法权益受到损害的， 可以按相关法律法规规定的程序进行质疑。
  1. 参选人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。参选人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人将提请相关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
  2. 参选人认为招标文件、招标过程、中选和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标人提出质疑。对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定期限内做出答复的，参选人可以在答复期满后十五个工作日内向四川济通工程试验检测有限公司监督管理部门（党群工作部）提起投诉。
  3. 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人和与投诉事项有关的参选人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

1. 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
2. 具体的投诉事项及事实依据；
3. 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
4. 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

* 1. 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
  2. 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

1. 投诉人是参与所投诉招标活动的参选人；
2. 提起投诉前已依法进行质疑；
3. 投诉书内容符合本章第 31.6 项的规定；
4. 在投诉有效期限内提起投诉；
5. 同一投诉事项未经四川济通公司监督管理部门投诉处理；
6. 国务院财政部门规定的其他条件。
   1. 四川济通公司监督管理部门（党群工作部）自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府招标当事人。
   2. 四川济通公司监督管理部门（党群工作部）在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停招标活动。

##### 六、授予合同

* 1. **拒绝任何或所有参选的权力**

为维护国家公共利益，招标人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部参选的决定。

##### 工作通知书

* + 1. 确定中选结果后，招标人向中选人签发《工作通知书》。
    2. 工作通知书是合同的一个组成部分。

##### 签订合同

* + 1. 工作通知书发出之日起 28 日内，按照招标文件确定的事项签订合同。
    2. 招标文件、中选人的参选文件以及评选过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。
    3. 中选人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评选报告推荐的中选候选人名单排序，确定下一候选人为中选人，也可以重新开展招标活动。

##### 七、相关费用

本项目招标相关费用详见参选人须知前附表第 22 项。**八、解释权**

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

##### 九、其他

需对“参选人须知正文”进行补充和修改的内容详见“参选人须知前附表”。

#### 评标办法

1. 本次招标采用最低价评标法，每位评委应对所有通过资格审查并实质上响应招标文件的参选人（以下称为有效参选人）进行价格评审，评审方法如下：开具增值税专用发票进行结算的单位，以不含税价作为评标价；开具增值税普通发票进行结算的单位，以含税价作为评标价，计算结果四舍五入至小数点后 2 位，当采用的 2 位小数造成投标人价格相同时，可增加小数点位数。（举例：甲参选人报价为4800元/台班，注明为含税价，发票类型为增值税专用发票，税率为6%，那么该参选人参与评审的评标价为4800/1.06=4528.30元/台班；乙参选人报价位4600元/台班，注明为含税价，发票类型为增值税普通发票，则该参选人参与评审的评标价为4600元/台班）。
2. 经评审后项目地点综合价格最低的参选人获得中选人推荐资格。

## 第四章 招标内容及项目要求

##### 一、项目概况

四川济通公司现需招标采购桥梁检测车租赁，具体技术要求详见招标文件项目说明及配置相关要求。本项目车辆租赁基本要求如下：

1.能在环境 -20～45º之间，海拔高度4500米，相对湿度≤90%的工作条件下正常使用。

2.车辆生产日期应在2019年11月1日以后，外观应在九成新以上，保养和年检都在有效期内。每台车配备专职驾驶员和操作手，操作手应具备操作证。

注：开标当日需带车辆证明原件。

3.桁架式桥梁检测车平台长度应具备14m～24m各种规格，最大跨宽应在3m以上。

4.臂架式桥梁检测车最大跨宽5m以上，桥下水平作业范围不低于16m。

工作内容：桥梁定期检测、荷载试验、隧道检测、交竣工验收等项目。

##### 二、招标内容及招标数量

**四川济通公司桥梁检测车租赁采购（第二次）技术条款响应一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置名称 | 序号 | 车辆作业技术参数要求 |
| 桁架式桥梁检测车 | 1 | ★排放标准：国六 |
| 2 | 工作平台前端最大载荷：500Kg |
| 3 | ■第一回转转动范围:0～90° |
| 4 | ■第二回转转动范围:0～180° |
| 5 | 产品质量执行国标和 ISO9001 双重检验标准 |
| 臂架式桥梁检测车 | 1 | ★排放标准：国六 |
| 2 | 跨越护栏极限高度:6.5m |
| 3 | 工作平台最大载重量:250 kg |
| 4 | ■第一回转转动范围:0～90° |
| 5 | ■第二回转转动范围:0～180° |

说明：标注★为强制性技术要求条款；标注■为主要技术要求条款；无标注项为一般性技术要求条款。

## 四川济通公司桥梁检测车采购（第二次）商务条款响应一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标人要求** |
| 1 | 最高限价 | 本项目桁架式桥梁检测车单价最高限价金额为3500元/天（含人员工资、保险、操作及司机）、臂架式桥梁检测车最高限价金额为6500元/天（含人员工资、保险、操作及司机）。 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后1年。甲方根据项目需要向乙方发送《工作通知单》，乙方收到甲方工作通知单后2日内进场开展工作。 |
| 3 | 付款方式 | 一年支付一次，需附每个项目的结算清单。 |
| 4 | 履约服务能力 | (1)能提供自有不同规格形式桁架式桥梁检测车5台、臂架式桥梁检测车1；（2）所有参与投标的人员需有本单位至少3个月的社保证明。 |

**第五章 合同格式**

### 合同编号：

**采 购 合 同**

## 项目名称: 招标编号:

**甲 方:**

**乙 方:**

#### 桥梁检测车租赁框架协议

**（说明：合同具体内容将根据中选人参选文件及承诺予以载入）** 甲方：四川济通工程试验检测有限公司

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购 桥梁检测车租赁事宜达成以下协议：

**一、桥梁检测车租赁设备名称、型号及单价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **规格型号** | **数量** | **单价（元/台班）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、技术服务所提供的上述设备每台乙方提供司机及技术人员各一名；  2、以上价格包含乙方提供的人员工资、保险、差旅食宿以等。 | | | | | | |

1. 此价格为含税价，甲方支付费用前，乙方需向甲方开具正规发票。

**二、服务期限**

1、合同签订后1年。

2、甲方根据项目需要向乙方发送《工作通知单》，乙方收到甲方工作通知单后2日内进场开展工作。

3、根据框架协议约定的单价签订项目合同。

**三、费用的结算与支付**

1、费用结算

每个项目单独结算，甲乙双方现场人员签署总台班数量，作为技术服务结算费用依据，项目结算总价=总台班数量\*单价。

2、费用支付

一年支付一次，支付时需附每个项目的结算清单，支付前乙方需开具等额的正规发票，甲方在收到发票后30天内完成支付。

**四、乙方权利义务**

1、确保该套技术服务使用的设备性能稳定、数据可靠，检校证书保持在有效期范内。

2、技术服务期间若发生故障或出现安全隐患，该故障或安全隐患若非因甲方过错而发生，乙方应负责尽快修复或更换，若12小时内无法解决问题，乙方必须于24小时内提供同型号替代设备供甲方使用。同时因设备本身故障导致的设备无法使用时，乙方将减免该期间的技术服务费用。

3、乙方提供的操作员须服从甲方现场管理人员的调度与管理，遵守甲方现场工作安全条例和管理要求。

4、如因乙方操作人员原因造成甲方财产损失的乙方照价赔偿或无偿修复，造成事故的由乙方承担事故责任。

**五、甲方权利义务**

1、本合同项下的技术服务所提供设备属于乙方财产。甲方对技术服务所提供设备仅享有租赁期间的使用权，不得拆解、改装、转移、转租、转让、抵押、质押技术服务。不得允许任何人绕过、断开或避开任何安全装置或系统，若因此给乙方带来损失的，甲方应负责相应赔偿并由甲方承担所带来的任何事故责任。

2、甲方负责工作现场的相关协调工作，保证技术服务在工作现场能正常开展作业。因甲方协调原因导致技术服务进场后不能正常开展工作的，租金正常计算。

3、甲方不得强令乙方操作员违章作业和超负荷工作，发生此情形时，乙方操作员有权拒绝。

4、甲方应告知使用场地范围内的地下光纤,管道等。

**六、台班计算方法约定**

1、项目实施过程中，在乙方正常工作的情况下，技术服务当日工作时间不大于4小时计作0.5台班，工作8小时计作1个台班，后续每增加4小时增计0.5台班，原则上每日工作时间不得大于12个小时，特殊情况由双方友好协商决定。

2、项目实施过程中，因乙方自身原因（如乙方设备故障、相关参数不符合国家或当地标准，乙方工作人员身体不适等）造成乙方车辆全天停滞未开展技术服务的，乙方当天不收取任何费用；已开展技术服务情况下，根据正常工作时间，按照本款第1条规定执行。

3、项目实施过程中，因客观原因（如天气原因、社会因素、群体事件等）造成乙方人员设备全天停滞未出车的不计算台班费，因甲方工作协调不利造成乙方人员设备全天停滞未出车的甲方向乙方支付当日人员设备停滞费0.5台班费用。

**七、争议解决**

对因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。胜诉方的诉讼费、保全费、律师费由败诉方承担，除非法院判决有其它规定。

**八、其他事项**

1、甲、乙双方如有违约事项，按中华人民共和国民法典执行。

2、本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。本协议、协议附件、补充协议（如有）及参选函作为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

3、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

1. 本协议甲乙双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：四川济通工程试验检测有限公司

（盖章） （盖章）

甲方法人（签字）： 乙方法人（签字）：

甲方授权代表（签字）： 乙方授权代表（签字）：

开户银行： 开户银行：建设银行成都市第二支行

账号： 账号：51001426208051518277

税号： 税号：91510122577583319B

地址： 地址：成都蛟龙工业港双流园区威海路7座150号

电话： 电话：028-85870179

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

【参选文件格式】

正本/副本

# 参选文件

项目编号：项目名称：

参 选 人： （公章） 参选日期： 年 月 日

**目 录**

资格证明文件……………………………

报价文件…………………………………

商务文件…………………………………

技术文件…………………………………

项目编号： 项目名称：

资格证明文件

**目 录**

##### （参选人根据实际提供的资格性文件列出目录）

**一、具有良好的商业信誉的承诺函**

致：四川济通工程试验检测有限公司

本参选人 （全称）参加 （项目名称）

（采购编号： ）的参选活动，现承诺：

本参选人在参加此项目参选前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单，且在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中良好履约。

本参选人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本参选人愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

后附：本参选人在“信用中国”网站[（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）或中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）信用查询结果（网页截图并加盖公章）。

特此承诺。

参选人名称（盖章）：

法定责任人或授权代表（签字）：

日期: 年 月 日

**二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

致：四川济通工程试验检测有限公司

本参选人 （全称）参加 （项目名称）（采购编号： ）的参选活动，现承诺：

本参选人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本参选人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本参选人愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

特此承诺。

参选人名称（盖章）：

法定责任人或授权代表（签字）：

日期: 年 月 日

### 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

致：四川济通工程试验检测有限公司

本参选人 （全称）参加 （项目名称）（采购编号： ）的参选活动，现承诺：

本参选人依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。

本参选人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本参选人愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

特此承诺。

参选人名称（盖章）：

法定责任人或授权代表（签字）：

日期: 年 月 日

（后附真实有效的近三个月的税收完税、员工社会保障资金缴纳证明材料）

### 四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

致：四川济通工程试验检测有限公司

本参选人 （全称）参加 （项目名称）（采购编号： ）的参选活动，现郑重承诺：

本参选人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本参选人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本参选人愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

特此承诺。

参选人名称（盖章）：

法定责任人或授权代表（签字）：

日期: 年 月 日

1. **车辆相关证明**

（提供车辆购买合同及发票、行驶证、车辆合格证、年检证明，并加盖公章）

**诚信廉政承诺书**

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招参选市场秩序，本单位在参与招参选过程中特作以下承诺：

* 1. 严格遵守国家及四川济通公司招参选要求（规定），保证在招参选活动中无任何违规、违纪、违法行为。
  2. 不以各种名目向招标单位、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。
  3. 不以不正当手段向招标人谋取资格预审及参选的照顾。
  4. 不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。
  5. 在确定中选人前，不向评选专家打招呼谋求照顾，不与招标人就参选价格、参选方案等实质内容进行询问打探。
  6. 不与招标人或其他参选人串通参选，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
  7. 中选后，不向招标单位及工作人员赠送感谢费、好处费等。
  8. 合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。
  9. 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
  10. 不在开选后进行虚假恶意投诉。
  11. 主动接受、配合四川济通公司监督管理部门（党群工作部）的监督检查。若违反上述承诺，愿接受相应处罚，直至追究法律责任。

承诺单位（盖章）： 法定代表人签字：

日期: 年 月 日

##### （参选单位签章后作为参选文件的一部分）

**投 标 函**

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为JTWBCG2023-01的四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目的参选。为此，我方郑重声明以下及点，并负法律责任：

1、我方提交的参选文件，正本 1 份，副本 1 份。

2、如果我方的参选文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方参选文件中的承诺按时、保质、保量完成任务。

3、我方理解，本项目以经评审后价格最低的参选人获得中选人推荐资格。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方遵守贵公司有关招标的各项规定。

6、我方的参选文件自开选之日起有效期为 45 日历天。

7、与本参选有关的一切正式往来通讯请寄： 参选人代表姓名、职务（印刷体）：

参选人单位全称（公章） 开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字： 地 址：

邮政编码： 电 话：

传 真：

年 月 日

## 营业执照副本复印件

（需盖公章）

## 法定代表人身份证明书

单位名称： 单位性质： 地址：

成立时间：年 月 日经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（参选人单位名称）的法定代表人。特此证明。

说明：1、法定代表人参与参选时，请填报此“法定代表人身份证明书”； 2.后附：法定代表人身份证件复印件（均为双面复印）。

参选人：（盖公章） 法定代表人签字：

日期： 年 月 日

## 法定代表人授权委托书

四川济通工程试验检测有限公司：

（参选人名称）法定代表人 授权我公司 （职务或职称） （姓名）为我单位本次参选授权代理人，全权处理此次四川济通公司桥梁检测车采购项目（项目编号：JTWBCG2023-01）招标活动的一切事宜。

特此授权。

说明：1.法定代表人委托他人参与参选时，请填报此“法定代表人授权委托书”；

2.后附：法定代表人身份证复印件、授权代理人身份证明复印件（均为双面复印）。

单位名称（公章）： 法定代表人签字： 授权代理人签字：

年 月 日

**其他资格证明资料**

根据招标文件要求，参选人应当提交的其他资格性证明文件，参选人认为需要提交的其他资格性证明文件，若无，也请附本页，写上“无”。

项目编号： 项目名称：

报价文件

##### 目 录

##### （参选人根据实际提供的报价文件列出目录）

项目编号：JTWBCG2023-01

开选一览表

项目名称：四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价内容** | **参选人响应内容** | | | |
| 1 | **参选报价** | 车辆名称 | 项目地点 | 限价  （元/台班） | 报价  （元/台班） |
| 桁架式桥梁检测车 | 四川平原地区 | 3200 |  |
| 阿坝、甘孜、凉山等偏远地区 | 3400 |  |
| 臂架式桥梁检测车 | 四川平原地区 | 5600 |  |
| 阿坝、甘孜、凉山等偏远地区 | 6000 |  |
| .  2 | **支付方式** |  | | | |
| 3 | **服务期限** |  | | | |
| 4 | **对招标文件的响应程度** |  | | | |
| 5 | **报价说明或其他优惠说明** |  | | | |

##### 注：本表除需在参选文件中装订外，还需另外一式三份单独密封，以便于唱标。

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

## 报价表

项目编号：JTWBCG2023-01

项目名称：四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 提供设备  数量（台） | 报价（元/台班） | | 备注 |
| 桁架式桥梁检测车 |  |  |  | 四川平原  地区 |  |  |
| 阿坝、甘孜、凉山等偏远地区 |  |
| 臂架式桥梁检测车 |  |  |  | 四川平原地区 |  |  |
| 阿坝、甘孜、凉山等偏远地区 |  |
| 备注：1、技术服务所提供的上述设备每台乙方提供司机及技术人员各一名；  2、以上价格包含乙方提供的人员工资、保险、差旅食宿以及等。 | | | | | | |

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

项目编号： 项目名称：

商务文件

**目 录**

##### （参选人根据实际提供的商务文件列出目录）

**参选人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参选人名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | |
| 法定责任人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 高级职称人员 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 技工 | |  | |
| 账号 |  | | / | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

## 四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目招标商务条款响应情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标人要求** | **参选文件响应情况**  **（参选人填写）** | **偏离情况**  （无偏离/正偏离/  负偏离） |
| 1 | 最高限价 | 本项目桁架式桥梁检测车单价最高限价金额为3500元/天（含人员工资、保险、操作及司机）、臂架式桥梁检测车最高限价金额为6500元/天（含人员工资、保险、操作及司机） |  |  |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后1年。甲方根据项目需要向乙方发送《工作通知单》，乙方收到甲方工作通知单后2日内进场开展工作。 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 一年支付一次，需附每个项目的结算清单。 |  |  |
| 4 | 履约服务能力 | (1)能提供自有不同规格形式桁架式桥梁检测车5台、臂架式桥梁检测车1台；（2）所有参与投标的人员需有本单位至少3个月的社保证明。 |  |  |

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

##### 参选人履约服务能力

**（格式自拟）**

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

##### 参选人本项目履约能力管理、技术服务人员情况表

项目编号：JTWBCG2023-01

项目名称：四川济通公司桥梁检测车租赁采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称/证件号 | 常住地 |
|
| 管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 操作手 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 驾驶人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：本表可自行增加或删减行。

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

##### 其他优惠条款

参选人有优惠条款请列出，无优惠调课单的请注明“无”。

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

##### 其他商务性说明

根据招标文件要求，参选人应当提交的其他商务性文件或参选人认为需加以说明的其他内容，若无也需附上此页，并注明“无”。

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

项目编号： 项目名称：

技术文件

**目 录**

##### （参选人根据实际提供的技术文件列出目录）

**一、技术配置条款响应情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人要求（用户填写） | | | 参选人响应（参选人填写） | | |
| 配置名称 | 序号 | 技术规格指标 | 技术规格指标 | 技术指标偏离情况  （无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 桁架式桥梁检测车 | 1 | ★排放标准：国六 |  |  |  |
| 2 | 工作平台前端最大载荷：500Kg |  |  |  |
| 3 | ■第一回转转动范围:0～90° |  |  |  |
| 4 | ■第二回转转动范围:0～180° |  |  |  |
| 5 | 产品质量执行国标和 ISO9001 双重检验标准 |  |  |  |
| 臂架式桥梁检测车 | 1 | ★排放标准：国六 |  |  |  |
| 2 | 跨越护栏极限高度:6.5m |  |  |  |
| 3 | 工作平台最大载重量:250 kg |  |  |  |
| 4 | ■第一回转转动范围:0～90° |  |  |  |
| 5 | ■第二回转转动范围:0～180° |  |  |  |

**注:**1.标注★为强制性技术要求条款；标注■为主要技术要求条款；无标注项为一般性技术要求条款。

##### 2.此表后须附设备制造商的白皮书或制造商对外公布的宣传彩页或加盖制造商公章的其他证明材料原件。

##### 参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

### 二、参选人认为需要提交的其他相关证明文件

（格式自拟）

参选人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

参选文件封面格式

## 封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| **参选文件**  **（正本）** | **参选文件**  **（副本）** |
| 项目编号： | 项目编号： |
| 项目名称： | 项目名称： |
| 参选人名称（公章）： | 参选人名称（公章）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |

项目编号：

项目名称：

参选人名称（公章）： 地址：

电话：

传真： 邮编：

开选一览表

**封口格式：**

……………………于 2023 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………